EU-Skena

Vi erbjuder en stilren och estetiskt tilltalande Eu-skena. Robust och tålig skena i polerad rostfritt stål med robusta väggfästen med plast- eller aluminiumskydd i valbar färg. Tål hög belastning, 100kg per löpmeter, vilket gör att tung medicinteknisk utrustning kan monteras utan att skena ger vika. Möjlighet till kundanpassade längder finns vilket skapar flexibilitet.

Lätt att montera på väggen med sina vridbara och förborrade fästen.

# EU-Skena

Material Rostfritt stål Yta Polerad Knoppar och ändlock Plast/ svart

Skenprofil 25 x 10 x 1,5 mm Total belastningskapacitet 100 kg per löpmeter Vikt per löpmeter ca 1,5 kg

Unik egenskap Mellanlånga och specialanpassade

längder kan fås (vänligen specificera önskade dimensioner)

Valfri Plastdetaljer kan fås i blå/ vit eller

rostfritt stål, med ett jordningsstift på vardera skenan, valfri placering av jordningsboxen

**Beställnings nr. Z2N07192** 1000 mm, med 3 stöd **Beställnings nr. Z2N06702** 1500 mm, med 4 stöd **Beställnings nr. Z2N06712** 2000 mm, med 5 stöd **Beställnings nr. Z2N06722** 2500 mm, med 7 stöd **Beställnings nr. Z2N017242-400** 400 mm, med 2 stöd **Beställnings nr. Z2N017242-600** 600 mm, med 2 stöd

**Beställnings nr. Z2N017242-800 \_\_** 800 mm, med 2 stöd
**Beställnings nr. Z2N017242 \_\_** Kundanpassade längder, kontakta oss

# Skarvstycke

Vid tillfällen där man måste skarva ihop två skenor, måste ett skarvstycke användas. Skarvstycket kommer fabriksmonterat för att underlätta monteringen.

Profil storlek Mässing

**Beställnings nr. E2N4464-**