**Demex Palissadstaket**

**Beskrivning**

Demex palissadstaket ger ett mycket högt skydd för ert område och är mycket svårt att forcera.

Det är även mycket snyggt och estetiskt tilltalande och design höjer värdet på fastigheten/området.

Vi erbjuder flera olika modeller, se vår broschyr eller produktblad för mer information.

**Användningsområden**

Industriområde, Kontor, Parkanläggningar, Offentliga inrättningar, Flygplatser, Militära anläggningar, Skolor, lek- och sportanläggningar m.m.

**Paneler**

Panellängden är 3000 mm med en panelhöjd som varierar från 500 till 2400 mm (andra höjder tillgängliga på begäran).

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461:2009

Kan även beställas i pulverlackerat utförande i valfri färg, men som standard är de i färgerna Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön NCS 6112-G53Y och Svart RAL 9005. De är alltid varmförzinkade undertill.

**Stolpar**

Stolparna är tillverkade av fyrkantsstål med dimensionerna 60x60x1,5mm

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461:2009

Kan även beställas i pulverlackerat utförande i valfri färg, men som standard är de i färgerna Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön NCS 6112-G53Y och Svart RAL 9005. De är alltid varmförzinkade undertill.

**Montering**

Stolparna gjuts direkt i betongfundamentet. Om man stöter på berg används en bergdubb. Dessutom kan man komplettera med stolpfötter till stolparna som möjliggör montering av staketet på en betongplatta.

**Ledbara pallisader**

Vissa av våra modeller, såsom Portugal Guard, erbjuds med ledade paneler. Dessa är särskilt fördelaktiga för montering på sluttande terräng, eftersom panelerna följer markens lutning. Det sparar tid och arbete under installationsprocessen.

**Grindar**

Grindarna tillverkas i samma stil som palissadstaketet. Modellerna inkluderar Demex Robust Slaggrind, Demex Stark Slaggrind, Demex Jet-Gate Vikgrind och många fler, alla anpassade för staketet. Dessa grindar kan också kombineras med olika typer av automatik för ökad funktionalitet och bekvämlighet.

**Elstängsel**

Palissadstaket kan kombineras med ett elstängsellarm som monteras på insidan av stängslet. Avståndet mellan trådarna är 150 mm.