Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitelbokstav/sidnr	
		Handläggare	
	Projektnamn

Kv Huset 1	Projektnummer	
		Datum	
Status		Rec. datum	
Kod	Text	Mängd	Enheter	Rev	
PL	BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM				
PLB	ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
- klass 2b för brandfarlig vara i öppna cisterner				
PLB.2	Öppna cisterner för lagring av flytande medium				
	Blandningskärl RTB 61-100 fabrikat TTM Energiprodukter AB. Komplett med vätskebehållare, pump och armatur för blandning och påfyllning av köldbärare.				
	Anslutning DN 25				
	Vätskebehållare i Polyeten (PE) Volym 100 liter				
	RSK 625 10 63				
	Pump fabrikat Wilo WJ 203, 1~ 230 V, 5,2 A med 1,5 m kabel, jordad stickpropp samt strömbrytare för till– och frånslag.
Uppfodringshöjd max 40 mvp				
	Anstängningsventiler Backventil Bottenventil med sil Tömningsventil
Rör PEX				
	Medium: Etylenglykol <45%
Propylenglykol <45%
Etanol <29,9 % i vattenlösning				
	Tillbehör:
TTM Protector 61 100 Miljösäkrande invallningsbehållare
TTM RTB Vagn, vagn för lätt förflyttning
TTM RTB Flexslang , Flexibel glykolresistent