Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 09
Avser följande modeller av Shuntopac:
20-40 EV
PSA24
Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem
Styr- och reglerenhet för eftervärmningsbatterier av fabrikat TTM Energiprodukter med rörkoppel i tryckkärlsstål SS 1330-05 och DIN 2391 i PN10, utrustad med:
Avstängningsventil med fullt genomlopp, monterad mot rörpaket med flänsförband.
Injusteringsventil monterad mot rörpaket med konisk koppling.
Termometrar, 2 st.
Styrventil monterad mellan flänsar, utbytbar.
Ställdon. (Ange spänning och signal.)
Isoleringsskåp med isolering.
Mätuttag monterade på samtliga anslutningar.
Avtappningsdon med slangförskruvning R 1/2”.
Golvstativ för fristående montage. (Tillbehör, radera vid behov.)
Vid utförandeentreprenad fyll ange tillämpliga värden nedan/funktionsentreprenad radera nedan:
Beräkningstemperatur:
Flöde:
Tillgängligt tryck vid shuntgrupp:
Tryckfall i anslutet objekt:
Fabrikat och typ av styrventil:

Information
Andra rörkvaliteter kan fås på begäran, kontakta TTM vid behov.
TTM hjälper gärna till med produktval och dimensionering, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se.
Du kan också via länken http://www.ttmenergi.se/shuntopac/dimensionerings-hjalp/ fylla i aktuella uppgifter så gör vi en beräkning och returnerar resultatet som en färdig beskrivningstext.