Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS 09

Avser följande modeller av Shuntopac:

Shuntopac EM

PSA24

Förtillverkade shuntgrupper för kyla/värme

Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter med rörkoppel i tryckkärlsstål EN 10216-2 i PN10. Kopplingsprincip XX enligt TTM:s standard. Shuntgruppen ska vara utrustad med:

Avstängningsventiler, 4 st.

Injusteringsventiler, 2 st.

Termometrar, 4 st.

Styrventil.

Ställdon. (Ange spänning och signal.)

Cirkulationspump.

Energimätare (godkänd för debitering)

Isoleringsskåp med isolering.

Avtappningsdon med slangförskruvning R 1/2”.

Stativ med fotplattor för uppställning och fastsättning i golv.

Anslutningsböjar (Tillbehör, radera vid behov.)