Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitelbokstav/sidnr	
		Handläggare	
	Projektnamn
Kv Huset 1	Projektnummer	
		Datum	
Status		Rec. datum	
Kod

PL

PLB

PLB.2	Text

BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFOR- MIGT MEDIUM

ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
- klass 2b för brandfarlig vara i öppna cisterner
Öppna cisterner för lagring av flytande medium Blandningskärl RTB 51 fabrikat TTM Energiprodukter AB
Komplett med vätskebehållare, pump och armatur för blandning och påfyllning av köldbärare.

Anslutning DN 25

Vätskebehållare i Polyeten (PE), graderad varje 25 liter. Volym ……… liter (200, 300 eller 500 liter)

RSK 625 11 25 (200 liter)
RSK 625 11 26 (300 liter)
RSK 625 11 28 (500 liter)

Pump fabrikat Wilo WJ 203, 1~ 230 V, 5,2 A med 1,5 m kabel, jordad stickpropp samt strömbrytare för till– och frånslag.
Uppfodringshöjd max 40 mvp

Anstängningsventiler Backventil Bottenventil med sil Tömningsventil
Rör PEX

Medium: Etylenglykol Propylenglykol
Etanol <30 % i vattenlösning	Mängd	Enheter	Rev