****

**Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 09**

***SHUNTOMATIC V Mini.***

**PSA24**

**Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem**Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter.

*Välj önskad modell 1-6 i beställningsguiden. Radera den text som ej är aktuell samt all kursiv text.*

*Alternativ 1:* SHUNTOMATIC V Mini Modell *X* *(pump standard)*

*Alternativ 2:* SHUNTOMATIC V Mini Modell *X* *(Pump kommunikation, start/stop, driftindikering)*

***Information***

SHUNTOMATIC V Mini, är en standardiserad shuntgrupp för värmesystem med dynamisk styrventil typ (PICV). SHUNTOMATIC V Mini är färdigdimensionerad och komplett med ventiler, ställdon och pump.

TTM hjälper gärna till med produktval och dimensionering, **kontakta oss på 0480-41 77 40** eller [info@ttmenergi.se](mailto:info@ttmenergi.se).   
Du kan också via länken <http://ttmenergi.se/shuntomatic> läsa mer om produkten samt välja rätt dimension via vår beställningsguide.