



**Irec Z-Markbehållare**

**Irec Z 2000 Markstående**



**Irec Z 2000 Markstående** är avsedd för placering direkt på plan mark, exempelvis asfalt, betongplattor, grus eller gräs. Tömning sker med 1-krokssytem och bottentömmande säck.

Avfallsvolym ca. 2000 liter, finns även i volym 1500 liter.

Lämplig för insamling av hushållsavfall samt återvinningsmaterial.

Ytbeklädnad finns att få i tre olika utföranden, trä, aluminium och composite.